**新闻资料**

要下载 300dpi 打印质量图片，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/adipec19-print.jpg](http://www.parkfield.co.uk/e2s/adipec19-print.jpg)

要下载 Word 格式文章，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/adipec19-cn.docx](http://www.parkfield.co.uk/e2s/adipec19-cn.docx)

要查看全部 E2S 新闻资料，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/](http://www.parkfield.co.uk/e2s/)

**E2S 将在阿布扎比国际石油天然气展览会展示危险区域专用集成报警设备组件**

E2S Warning Signals 将在于 11 月 11 日至 14 日在阿布扎比举行的国际石油天然气展览会 8 号 馆 8620 展位上展示其新系列的集成信号组件。E2S 新系列产品为系统设计师和安装人员提供预配置解决方案，在消除现场组装作业相关成本的同时保证设备之间的连接和布线符合相关危险区域的许可要求，并确保所有信号均经过充分测试和认证。

多达 7 个设备的多重配置可发出在I/II 等级 1类别 和 IECEx/ATEX 1 区/21 区 环境中经认可的信号。D1x、GNEx 和 STEx 系列产品的外壳采用航海级铝、耐腐蚀 GRP 或 316L 不锈钢制造而成，适用于任何环境。高功率 LED 或氙气信标（或混合使用多种技术）的状态指示灯类型配置可以通过连接线套管组装在每个设备上进行密封，集成的电缆套管在最后一个信标中或接线盒中进行单点安装。镜头颜色有琥珀色、蓝色、透明、绿色、洋红色、红色和黄色。完整的视听信号装置还可配备带有闪光喇叭的多级高输出警报器或创新的 E2S 全方位喇叭。

对于级别 I/II 等级 2 类别 和 IECEx/ATEX 2 区/22 区环境中的应用，D2x 系列信标或带警报发声器的信标为多信号的发送提供紧凑且有效的解决方案。利用整体机械连接，D2x 氙气或 LED信标和警报发声器可以紧密结合,而无需背板——从而减少成本和重量。

对于可延伸至安全区域系统的应用或工业应用，E2S 可以提供类似的多路装置，例如带闪灯或 LED 灯管的 STA 警报器和 STB 氙气和 LED 信标组件。

\*\*\* 结尾：正文字数为 297\*\*\*

**编者按**

**发布于 2019年10月2日**

所有后续问询，请联系以下人员：

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

Great Britain

电话： + 44 (0)1725 518321

传真： + 44 (0)1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

[parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)

E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。

E2S Warning Signals

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Great Britain

电话： + 44 (0)20 8743 8880

传真： + 44 (0)20 8740 4200

sales@e2s.com

[e2s.com](http://www.e2s.com)