**新闻资料**

发布于 2021年9月15日

要下载 300dpi 打印质量图片，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/adipec21-print.jpg](https://www.parkfield.co.uk/e2s/adipec21-print.jpg)

要下载 Word 格式文章，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/adipec21-cn.docx](https://www.parkfield.co.uk/e2s/adipec21-cn.docx)

要查看全部 E2S 新闻资料，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/](https://www.parkfield.co.uk/e2s/)  
  
**E2S 在阿布扎比国际石油天然气展览会上深入展示报警信号功能**

E2S Warning Signals 设计并制造报警喇叭发声器、氙气闪光灯和 LED 警告信标灯以及组合信号装置；用于场地保护和民事紧急警告的广域发声器；PA 扬声器；击碎玻璃和下压按钮人工呼叫点以及应用软件专用的状态组件和接线盒。8620 号展位主推面向危险区域、海洋和工业环境装置的产品系列的典型产品。

E2S视听信号装置采用316L不锈钢、坚固的GRP或防腐蚀船用级无铜LM6铝制外壳的声学或灯光引擎，为指定者提供无与伦比的外壳材料选择，以匹配最佳预期应用软件。所有设备均主打低浪涌和运行电流消耗的高效电路。报警喇叭发声器的输出噪音等级高达 125 dB(A)，信标灯的发光强度超过 1,250 有效坎德拉。信标灯可采用有超亮闪光要求的氙气管以及具有五种闪光频率和两种稳定模式的 LED 阵列。所有产品均获得世界领先国际和区域政府部门授予的多项第三方审批文件。

E2S 是一家能够提供符合 SIL2 到 IEC 61508 等各种规范且涵盖三种不同外壳材料的全套范围报警喇叭发声器、氙气闪光信标灯和人工呼叫点的报警信号装置制造商。这种独特的功能赋予系统集成商根据应用的环境要求选择最佳装置的选择权，并让他们更有信心为安全完整性等级更高的关键生命安全系统制定全套信号和激活包。

同时展出的还有公司的工厂配置报警条和状态指示灯，在需要指示和警示多种条件的气体检测和过程控制应用时，可降低采购和安装成本。

\*\*\* 结尾：正文289字 \*\*\*

**编者按**

所有后续问询，请联系以下人员：

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

Great Britain

电话： + 44 (0)1725 518321

[nigel.may@parkfield.co.uk](mailto:nigel.may@parkfield.co.uk)

[parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)

E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。

E2S Warning Signals

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Great Britain

电话： + 44 (0)20 8743 8880

传真： + 44 (0)20 8740 4200

[sales@e2s.com](mailto:sales@e2s.com)

[e2s.com](http://www.e2s.com)