**新闻资料**

要下载 300dpi 打印质量图片，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/d2xb1ld3-print.jpg](http://www.parkfield.co.uk/e2s/d2xb1ld3-print.jpg)

要下载 Word 格式文章，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/d2xb1ld3-cn.docx](http://www.parkfield.co.uk/e2s/d2xb1ld3-cn.docx)

要查看全部 E2S 新闻资料，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/](http://www.parkfield.co.uk/e2s/)

**E2S 推出有史以来亮度最大的危险场地 UL1971 LED 火灾报警信标**

E2S Warning Signals生产的新型危险场地 [D2xB1LD3 LED 信标](https://www.e2s.com/product/13415)在 UL1971 测试条件下产生的有效光照强度等级可达 82.1 cd，是符合 UL1971 标准、亮度最大的可视紧急信号装置，适用于危险场地的公共火灾报警装置中。符合 NFPA 72 标准的 20ms 高强度脉冲所产生的光能输出亮度，等同于传统闪光灯，但具备超低能耗 (150mA) 和低浪涌电流等特性。安装有高输出 LED 阵列，用以优化全方位的可见性。D2xB1LD3 包含有监控二极管和双排插拔式接线端子，不仅可简化安装工作，还实现了四线连接。当由同一电源供电时，多个单元将自动同步，不再需要安装额外的同步模块，并降低了供电需求。经 UL、cUL 和 ULC 全球认证，适用于一类 2 区、二类 2 区、一类 2/22 区，以及经 IECEx 和 ATEX 认证，适用于 2 区和 22 区危险区域。

为了获得完整的视听报警信号，D2xB1LD3 可与 D2xS1 报警喇叭发声器组合使用，形成 [D2xC2LD3 组合信号](https://www.e2s.com/product/13417)，其声音输出高达 116 dB(A)，内置 64 种警报音和 4 种远程可选级别/通道。在由同一电源供电时，多单元系统上的报警音也将自动同步。该信标可以内连至报警喇叭，最大限度地减少了布线要求和安装时间。

D2x 系列的所有产品都内置于船舶级铝质外壳中，防护等级达 IP66，NEMA 4 和 4X 类，即使在最恶劣的环境下也可提供保护。

\*\*\* 结尾：正文字数为 461\*\*\*

\*\*\*Ends: body copy 274 words \*\*\*

**编者按**

**发布于 2020年1月27日**

所有后续问询，请联系以下人员：

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

Great Britain

电话： + 44 (0)1725 518321

传真： + 44 (0)1725 518378

[nigel.may@parkfield.co.uk](mailto:nigel.may@parkfield.co.uk)

[parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)

E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。

E2S Warning Signals

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Great Britain

电话： + 44 (0)20 8743 8880

传真： + 44 (0)20 8740 4200

[sales@e2s.com](mailto:sales@e2s.com)

[e2s.com](http://www.e2s.com)