**新闻资料**

要下载 300dpi 打印质量图片，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/otc20-print.jpg](http://www.parkfield.co.uk/e2s/otc20-print.jpg)

要下载 Word 格式文章，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/otc20-cn.docx](http://www.parkfield.co.uk/e2s/otc20-cn.docx)

要查看全部 E2S 新闻资料，请访问 [parkfield.co.uk/e2s/](http://www.parkfield.co.uk/e2s/)

**2020 年石油天然气展览会 OTC 展出 E2S 系列专业危险区域集成报警装置组件**

E2S Warning Signals 将于 5 月 4 日 - 7 日在美国休斯敦石油天然气展览会 OTC 的 1739 号展台上展示其最新的集成信号组件系列产品。新的 E2S 系列为系统设计人员和安装人员提供了预配置的解决方案，从而除去了现场组装操作的成本，同时确保设备之间的连接和布线符合相关危险区域的审批要求，并确保所有信号均经过全面测试和认证 。

I/II 类 1 级和 IECEx/ATEX 区 1/21 批准的信号可用于多达七个设备的多种配置。D1x 船用级铝、GNEx 耐腐蚀 GRP 和 STEx 316L 不锈钢系列的大功率 LED 或氙气信标（或多种技术混合）可以组合使用，为任意一种环境提供解决方案。每个装置均密封在一个线路套管中，整体电缆线束在最后一个信标或接线盒（可选）中提供一个单独安装点。镜头颜色包括琥珀色、蓝色、透明、绿色、紫红色、红色和黄色。为了获得完整的视听信号，该组件也可以包括带有传统喇叭或创新型 E2S 全向喇叭的多级高输出报警喇叭。

对于系统扩展到安全区域的应用，或对于工业应用，E2S 可以提供类似的多路单元，例如，带闪光灯或 LED 组合的 STA 报警喇叭以及 STB 氙气和 LED 信标组件。

展台上还将展出新型危险场地 [D2xB1LD3 LED 信标](https://www.e2s.com/product/13415)，其 82.1cd 的亮度是所有制造商中符合 UL1971 标准的视觉紧急信号装置中最亮的，可用于危险区域中的公共模式火灾报警设施。为了获得完整的视听报警信号，D2xB1LD3 可与 D2xS1 报警喇叭发声器组合使用，形成 [D2xC2LD3 组合信号](https://www.e2s.com/product/13417)，其声音输出高达 116 dB(A)，内置 64 种警报音和 4 种远程可选级别/通道。

\*\*\* 结尾：正文字数为 309\*\*\*

**编者按**

**发布于 2020年3月2日**

所有后续问询，请联系以下人员：

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

Great Britain

电话： + 44 (0)1725 518321

nigel.may@parkfield.co.uk

[parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)

E2S是世界领先的独立信号产品制造商，设计并制造全套工业环境、海洋环境以及危险区域环境用信号产品。公司总部位于英格兰西伦敦。E2S产品通过销售网络行销全球。经销商详情见公司网站。另外，E2S在得克萨斯州休斯敦设有专门的经销中心，负责当地产品经销和技术支持。

E2S Warning Signals

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Great Britain

电话： + 44 (0)20 8743 8880

传真： + 44 (0)20 8740 4200

sales@e2s.com

[e2s.com](http://www.e2s.com)