

**Communiqué de presse**

**Publié le 9 juin 2021**

Pour télécharger une image de qualité 300dpi pour impression,

rendez-vous sur [parkfield.co.uk/hammond/1551v-snap-print.jpg](https://www.parkfield.co.uk/hammond/1551v-snap-print.jpg)

Pour télécharger un fichier Word de ce texte, aller sur [parkfield.co.uk/hammond/1551v-snap-fr.docx](https://www.parkfield.co.uk/hammond/1551v-snap-fr.docx)

Pour voir tous les communiqués de presse Hammond, visitez le site [parkfield.co.uk/hammond/](https://www.parkfield.co.uk/hammond/)

**Hammond rehausse le nombre de modèles pour sa gamme de mini boîtes en plastique 1551**

La gamme 1551 de mini boîtes en plastique proposée par Hammond Electronics jusqu'à présent déclinée en 49 tailles différentes est désormais rehaussée de 10 nouveaux modèles. En plus des tailles et géométries proposées, un choix de couleurs, de couvercles à bords tombés, de porte-clés et de versions USB C sont également disponibles. La gamme de boîtes de capteurs ventilés [1551 V](https://www.hammfg.com/electronics/small-case/plastic/1551v) est désormais augmentée de modèles circulaires de diamètre 45, 60 et 80 mm, proposés avec couvercles simples ou ventilés. S'ajoutent également à la gamme 1551V des modèles à couvercle non ventilé pour boîtes carrées et rectangulaires 80 x 80, 60 x 60, 40 x 40 mm et 80 x 40 mm.

Produit d'exception, le design 1551V est caractérisé par une fermeture par pression qui d'une part facilite l'ouverture et la fermeture à répétition sans outils et d'autre part optimise l'espace interne pour les circuits imprimés en éliminant les fixations à vis entre le couvercle et la boîte. L'espace interne disponible pour le montage sur PCB est de 74 x 74, 54 x 54, 34 x 34 et 74 x 34 mm pour les boîtes rectangulaires et de 39, 54 et 73,50 mm pour les boîtes rondes. Toutes les versions sont disponibles de série en noir, gris et blanc UL94-HB ABS. Toutes les boîtes comportent des montants pour PCB de 4 mm de hauteur ainsi que des fentes pour pose murale et une sortie de câble de 15 mm.

Tous les modèles ont une hauteur de 20 mm, ce qui laisse suffisamment d'espace pour les interfaces de communication RJ45, USB et autres interfaces standard.

\*\*\* Fin : corps du texte 264 mots \*\*\*

**Notes rédaction.**

Pour tout renseignement complémentaire :

Justin Elkins

Hammond Electronics Limited

1 Onslow Close

Kingsland Business Park

Basingstoke

RG24 8QL

Tel: + 44 1256 812812

Fax: + 44 1256 332249

sales@hammondmfg.eu

[hammondmfg.com](http://www.hammondmfg.com)

Contact agence :

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

Tel: + 44 1725 518321

nigel.may@parkfield.co.uk

[parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)

Hammond est un des principaux fabricants mondiaux de petits boîtiers en plastique, aluminiums moulés sous pression et des boîtiers en métal pour usage dans les industries de l'électronique, électriques et alliées.