

Informazioni per la stampa

Per scaricare un’immagine con qualità di stampa di 300 dpi, visitare il sito [parkfield.co.uk/hammond/1557-print.jpg](http://www.parkfield.co.uk/hammond/1557-print.jpg)

Per scaricare un file Word del testo, visitare il sito [parkfield.co.uk/hammond/1557-it.docx](http://www.parkfield.co.uk/hammond/1557-it.docx)

Per visualizzare tutte le informazioni di Hammond Electronics per la stampa, visitare il sito [parkfield.co.uk/hammond/](http://www.parkfield.co.uk/hammond/)

**Hammond presenta la nuova la nuova, elegante famiglia di involucri in plastica 1557 IP68 per montaggio a parete/su scrivania**

Hammond Electronics ha annunciato la sua nuova [famiglia 1557](https://www.hammfg.com/electronics/small-case/plastic/1557). Inizialmente disponibile in quattro dimensioni di piano, ciascuna con due altezze, è disponibile in policarbonato, sigillata secondo IP68, e ABS, progettata per soddisfare IP66. Le dimensioni sono 80 x 80 x 45 e 60 mm e 120 x 120, 160 x 160 e 200 x 200 con altezze di 45 e 70 mm. Tutte le versioni sono disponibili in nero e grigio RAL 7035.

Il lato superiore e gli angoli arrotondati e offrono uno stile uniforme e moderno, mentre la tenuta ambientale consente agli involucri di proteggere le apparecchiature ospitate dall’ingresso di polvere e acqua in ambienti sporchi e umidi. Il modello 1557 può essere utilizzato come involucro autonomo quando è disposto sui piedi forniti, oppure può essere montato a parete con quattro elementi di fissaggio visibili o due nascosti. Un PDF che mostra i montaggi a parete alternativi può essere [scaricato qui](https://www.hammfg.com/files/products/1557/wall-mount-foot-installipt.pdf).

I supporti in PCB sono forniti sia nel coperchio sia nella base. L’involucro è assemblato con viti per ferro in acciaio inossidabile M4 resistenti alla corrosione, che sono inserite in boccole in acciaio inossidabile integrali per l’assemblaggio e il disassemblaggio ripetitivi. Le versioni in policarbonato IP68 sono stabilizzate a UV per l’utilizzo in esterni con classificazione UL94-5VA, le versioni IP66 ABS hanno una classificazione di infiammabilità di UL94-HB per l’utilizzo in interni.

\*\*\*Testo del corpo 224 parole\*\*\*

**Note per i redattori.**

**Rilasciato il 18 novembre 2019**

Per ulteriori informazioni, contattare:

Justin Elkins

Hammond Electronics Limited

1 Onslow Close

Kingsland Business Park

Basingstoke

RG24 8QL

Tel.: + 44 1256 812812

Fax: + 44 1256 332249

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Contatto dell’agenzia:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

Tel.: + 44 1725 518321

Fax: + 44 1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk

Hammond è uno dei principali produttori mondiali di involucri di piccole dimensioni in plastica, pressofusi e in metallo, destinati ai settori dell’elettronica, dell’elettricità e a quelli connessi.