**언론보도**

2020년 12월 3일릴리스

300dpi 인쇄 품질 이미지를 다운로드하려면 다음을 클릭하여 주세요.: [parkfield.co.uk/e2s/b350-print.jpg](https://www.parkfield.co.uk/e2s/b350-print.jpg)

텍스트의 워드 파일을 다운로드하려면 다음을 클릭하여 주세요.: [parkfield.co.uk/e2s/b350-kr.docx](https://www.parkfield.co.uk/e2s/b350-kr.docx)

모든 E2S 언론 보도를 보려면 다음을

클릭하여 주세요.: [parkfield.co.uk/e2s/](https://www.parkfield.co.uk/e2s/)

**E2S, 고광도 출력과 추가 구성 옵션으로 Beacons 개선**

E2S Warning Signals는 기술 발전, 규제 변화, 고객 의견에 대응하여 지속적인 제품 개선 프로그램을 진행하고 있습니다. 개선한 최신 제품은 소형에 100 x 140mm 크기의 외함이 특징인 [B350TLA](https://www.e2s.com/product/13440) 경고 신호등으로, 공간 제약이 있는 애플리케이션이나 기계에 직접 장착할 때 이상적입니다. 140 x 177mm의 대형 [B450TLA](https://www.e2s.com/product/13441) 장치 또한 개선되었습니다. 두 제품의 광원은 18개의 고출력 백색 LED 배열로, 최대 356 candela에 달하는 고광도 출력을 지원합니다. 초음파 용접이 적용된 확산 렌즈에 의해 출력광의 색상이 결정됩니다. 표준 색상은 호박색, 파란색, 투명, 녹색, 빨간색, 노란색이며, 현장에서의 색상 재구성 및 유연한 재고 관리가 가능합니다. 상태 표시를 위한 steady output pattern 외에도 더욱 효과적인 temporal pattern을 포함한 7개의 flash pattern이 있습니다.

제공되는 커넥터를 사용하면 여러 개의 기기를 조립하여 stack으로 만들 수 있으며, dual terminals로 loop 구성 시 케이블 설치가 간소화됩니다. 작동 전압 범위는 10-14VDC/16-33VDC 및 48-260VAC/DC이며, 1Hz 플래시 작동 전류는 88mA @ 24Vdc에 불과하고 작동 온도 범위는 무려 -40°C에서 +70°C까지입니다.

커스터마이징 가능한 stack 경고 신호등 제품군인 [STA](https://www.e2s.com/product-code?code=sta) 및 [STB](https://www.e2s.com/product-code?code=stb) 또한 신형 18개 백색 LED 배열의 광원으로 개선되었으며, 상태 표시, 보안 및 프로세스 제어 등의 일반적인 신호 애플리케이션을 위한 UL 승인을 받았습니다. STA stack 제품은 소형 SONF1 100dB(A) alarm horn sounder를 탑재해 통합적인 시청각적 장치를 제공하며, STB 제품군은 경고 신호등만 제공됩니다. 두 버전 모두 외부로부터 단일 연결 설치를 위하여 공장에서 설치하는 내부 배선을 통해 공통 junction box로부터 연결되는 2개, 3개, 혹은 4개의 장치를 stack 배열할 수 있습니다. 자외선에 강한 PC 렌즈는 호박색, 파란색, 투명, 녹색, 마젠타, 빨간색, 노란색이 준비되어 있습니다.

\*\*\* 끝: 본문 230 단어 \*\*\*

**편집자를 위한 참고사항.**

모든 문의사항은 다음으로 연락주세요:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

Great Britain

전화: + 44 (0)1725 518321

[nigel.may@parkfield.co.uk](mailto:nigel.may@parkfield.co.uk)

[parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)

E2S는 세계를 선도하는 방폭/비방폭 경고 장치 전문 제조업체입니다. 영국 웨스트 런던에 자리잡은 이 회사는 산업, 해양, 위험 구역을 위한 다양한 범위의 방폭/비방폭 경고 제품들을 전문적으로 설계 및 제조하고 있습니다. E2S 제품들은 자체 유통망을 통해 구입할 수 있으며 국가별 총판 정보는 회사 웹사이트 에 있습니다. E2S는 또한 미국내 제품 유통 및 기술 지원을 위해 텍사스 휴스턴에 전문 유통 허브를 운영하고 있습니다.

E2S Warning Signals

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Great Britain

전화: + 44 (0)20 8743 8880

팩스: + 44 (0)20 8740 4200

[sales@e2s.com](mailto:sales@e2s.com)

[e2s.com](http://www.e2s.com)