

**Presseinformation**

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi,

gehen Sie zu [parkfield.co.uk/hammond/1455f-print.jpg](http://www.parkfield.co.uk/hammond/1455f-print.jpg)

Der Text steht Ihnen unter [parkfield.co.uk/hammond/1455f-de.docx](http://www.parkfield.co.uk/hammond/1455f-de.docx) als Word-Datei zum Download bereit.

Alle Hammond Presseinformation zu sehen, zu gehen [parkfield.co.uk/hammond/](http://www.parkfield.co.uk/hammond/)

**Geflanschtes extrudiertes Aluminiumgehäuse 1455F für Oberflächenmontage**

Die neuen geflanschte extrudierte Aluminiumgehäuse [1455F](https://www.hammfg.com/electronics/small-case/extruded/1455f) von Hammond Electronics ergänzen die beliebte Reihe 1455 an Standardprodukten um ein weiteres Modell. Das 1455F bietet ein komplett neues stranggepresstes Design mit flacher Basis und integrierten Montageflanschen. Die Flansche reichen bis hinter den Körper der Einheit und verfügen über vier Nuten zur Aufnahme von Befestigungsschrauben zur Montage der Einheiten an flachen Oberflächen wie Wänden, Schotten oder Maschinen. Die zwei Größen 80 x 54 x 23 mm und 120 x 54 x 23 mm sind zunächst mit klarer und schwarzer Eloxierung verfügbar und weitere Größen werden in den folgenden Monaten ergänzt. Die Gesamtbreite beträgt 77 mm einschließlich der beiden Montageflansche. Die beiden eingeführten Größen ermöglichen eine Aufnahme von Platinen mit einer Breite von 50 mm und einer Dicke von 1,6 mm bei einer Länge von entweder 80 oder 120 mm. Für eine einfache maschinelle Bearbeitung zur Aufnahme von E/A-Komponenten sind zwei abnehmbare Abschlussplatten aus Aluminium angebracht. Die Platinen können in vier alternativen vertikalen Positionen in horizontale Schlitze im Körper des Gehäuses montiert werden.

Das 1455F ist das neuste Modell zur Ergänzung der 29-teiligen Reihe 1455 an Standardprodukten mit Größen von 60 x 45 x 25 mm bis 220 x 165 x 52 mm. Weitere Standardmodelle umfassen das 1457 mit IP65-Dichtung, das 1457-EMI mit Abschirmung und das 1455HD für Wärmeeffizienz.

\*\*\* Ende: Fließtext 215 Wörter \*\*\*

**Hinweise für Herausgeber.**

**Veröffentlicht am 27. April 2020**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen:

Justin Elkins

Hammond Electronics Limited

1 Onslow Close

Kingsland Business Park

Basingstoke

RG24 8QL

Tel: + 44 1256 812812

Fax: + 44 1256 332249

sales@hammondmfg.eu

[www.hammondmfg.com](http://www.hammondmfg.com)

Agentur:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

Tel: + 44 1725 518321

nigel.may@parkfield.co.uk

[www.parkfield.co.uk](http://www.parkfield.co.uk)